Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton
Olaszi Péter, Sey Gábor, Varga Pál, AITIA

A mobil hálózatokban új eszközök telepítésekor el kell végezni azok átfogó tesztelését, igénybe véve a gerinchálózatot és a perifériákat is. A tesztekenk meg kell felelniük a legújabb elvárásoknak: Ethernet PDH/SDH/ATM helyett; SIGTRAN az SS7-hez igazítva; valamint legalább 10 Gbps átviteli sebesség. 

Bemutatunk egy olyan forgalomgenerátort, amely a mai sebességekkel, áramkör- és csomagkapcsolt protokollokra is hatékonyan működik, és rugalmasan konfigurálható. Az eszköz illeszthető az AITIA SGA-GPLANAR és SGA-10GD veszteségmentes vételre alkalmas kártyáihoz is.