Nyílvános és vasúti hálózatok együttélése
Hankó Krisztián, Kapsch CarrierCom Kft.

A GSM-R hálózat és a publikus hálózatok több felületen is csatlakoznak egymáshoz. A könnyen kezelhető felület a fizikai összekapcsolódás a hívások átadásához, mely szabványos módon történik. A nehezebben kezelhető felület a rádiós frekvencia szomszédsága. Ezen szomszédság esetén általában csak a negatív hatásait kell elemezni, melyet zavartatásnak hívnak. Tapasztalatok alapján szerencsétlen esetben a zavartatás akár a vasúti forgalom leállását is eredményezheti. A jelenség és a hatása ismert. Tanulmányok/mérések készülnek, hogyan lehetne minimálisra csökkenteni a hatást, de jelenleg még nincs egységes szabályozás. Ez a kihívás a hazai hálózat építésénél is megjelenik, a közös célunk ennek kezelése.