Új kihívás a televízió hálózatok tervezésében
DVB-T2 frekvenciagazdálkodói szemmel
Kissné Akli Mária, NMHH

A GE06 DVB-T terv implementálása alig kezdődött el, máris új kihívással néztek szembe a földfelszínidigitális televíziózás szereplői. A DVB-T2 szabvány első változatát 2009-ben fogadták el, mely számos további kapacitás, zavarvédelem és flexibilitás növelő technikai megoldást alkalmaz. Különösen fontos szempontok lehetnek ezek, hiszen a földfelszíni televíziózásra használható spektrum jelentősen csökken a 800 MHz-es Digital Dividend sáv mobil felhasználása miatt. Nemzetközi szinten további sávcsökkentés lehetőségét is vizsgálják.A DVB-T2 szabványon alapuló hatékonyabb spektrumfelhasználás csakis a jelenlegi,részben már megvalósított,digitális terv módosításával érhető el a szomszédos országok hozzájárulásával. Nem mindegy azonban, hogy milyen mértékű változtatásokkal/változásokkal járna további egy, kettő, stb. multiplex kialakítása mind a nézők, mind a szomszédos országok tekintetében, és hogy milyen mértékű előnyökkel járna mennyiségi és minőségi szempontból.Az előadásban több más kapcsolódó témát is érintve keressük a válaszokat a kérdésekre.