Az optikai és rézkábeles hozzáférési hálózatok jövője
Kolozs Csaba, Horváth Róbert, EQUICOM Méréstechnikai Kft.

A hozzáférési hálózatokon alkalmazott rézkábel alapú átviteli közeg gyakran jelent szűk keresztmetszetet az adatsebesség szempontjából. Ezzel szemben az üvegszál semmilyen korlátozást nem jelent a sávszélességre, azonban a felmerülő telepítési költség sokszorosa lehet az amúgy is rendelkezésre álló rézkábel alapú rendszerek fejlesztésének. A választás a két versengő közeg és a rájuk épülő technológiák (GPON, VDSL2) közül még mindig nem egyértelmű. Az előadás során bemutatásra kerülnek olyan méréstechnikai megoldások, melyekkel az üzemeltetési költségeket jelentősen lehet csökkenteni, legyen szó létező réz alapú hálózat fejlesztéséről, vagy új optikai hálózatok telepítéséről.